# **采购需求**

采购需求由采购人提供并负责解释

前注：

1、本说明中提出的技术方案或者配置仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者配置，且此方案须经询价小组评审认可； 2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，否则导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本询价文件有任何疑问或澄清要求，请按本询价文件“供应商须知前附表”中约定方式在接受答疑截止时间前提出，否则视同理解和接受，开标后采购人不再受理对询价文件条款提出的质疑。

## 采购内容

软件技术参数方面需求，需要配备14套满足外业采集、图斑核实的外业调查系统，该调查系统应当具有直接加载shp矢量数据、栅格地形影像数据功能，外业调查图斑勾绘、编辑功能，目标导航、轨迹采集功能，支持在线影像加载和下载，支持矢量数据按字段渲染等功能。

## 报价要求

1、投标最高限价

 本项目最高限价见询价公告，高于最高限价的投标为无效投标。

2、报价要求

供应商的报价为完成本项目并通过验收所需的所有服务的全部费用。

## 三、供货及安装期限

 合同签订之日起5日历天内完成系统安装服务，并达到验收条件。

## 四、质量及服务要求

 1、质量要求

 质量要求：合格。符合技术参数规范要求，以及采购人要求。

 2、服务要求

 安装过程中的对接协调工作由中标人负责；提供免费的培训服务。

 3、免费升级

 永久免费升级服务。

## 五、验收要求

1、由采购人组织实施验收。

2、验收标准：符合技术参数规范要求，以及采购人要求。

3、项目验收时如发现产品质量及技术参数、规格型号等不满足交易文件要求的，招标人有权不予验收，并要求中标单位限期重新提供合格的产品，由此造成不良影响或给采购人造成损失的中标单位无条件进行赔偿；

## 六、付款方式

供货、安装完成，验收合格后支付至合同价款的100%。

## 七、投标响应表

|  |  |
| --- | --- |
| 按招标文件规定填写 | 按投标人所投内容填写 |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品牌 | 技术参数 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |

供应商：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

 日期： 年月日

## 八、开标一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 最终投标报价（人民币/元） | 小写：大写： |
| 质量标准 |  |
| 投标有效期 | 40天 |
| 备注 |  |

供应商：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

日期： 年月日